**砌筑砂浆试块强度统计、评定记录**

表E2－4 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 强度等级 |  |
| 填报单位 |  | 养护方法 |  |
| 统计期 | 年 月 日至 年 月 日 | 结构部位 |  |
| 试块组数n | 强度标准值fk(Mpa) | 平均值fk.m(Mpa) | 最小值fk.min(Mpa) | 0.75fk |
|  |  |  |  |  |
| 每组强度值Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定式 | fk.m≥fk | fk.min≥0.75fk |
| 结果 |  |  |
| 结论：符合规范GB50203-2002第4.0.12条要求，评定为合格。 |
| 技术负责人 | 审核 | 计算 | 制表 |
|  |  |  |  |
| 报告日期 | 年 月 日 |
| 监理(建设)单位 | 项目监理工程师（建设单位项目技术负责人） 年 月 日 |

本表由施工单位填写，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份